HASILA LAPORAN PRAKTIKUM

MATA KULIAH SISTEM AKUISISI DATA

NAMA KELOMPOK:
1.
2.
3.

PRAKTIKUM
KOMPONEN YANG DIGUNAKAN
· Sensor LDR
· Potensio Meter
· Resistor 330 Ohm

1. Uji coba SENSOR LDR
PENGUKURAN MENGGUNAKAN MULTIMETER
	NO
	Berikan Cahaya menggunakan senter HP dengan jarak:
	Hambatan LDR terukur (gunakan Multimeter)

	1
	100 cm
	… ohm

	2
	80 cm
	… ohm

	3
	60 cm
	… ohm

	4
	40 cm
	… ohm

	5
	10 cm
	… ohm



2. UJI COBA POTENSIO METER
PENGUKURAN MENGGUNAKAN MULTIMETER
	NO
	Putar potensio meter pada posisi:
	Hambatan LDR terukur (gunakan Multimeter)

	1
	0 derajat
	… ohm

	2
	90 derajat
	… ohm

	3
	180 derajat
	… ohm



Sekarang susun sensor LDR dan Potensio meter menggunakan rangkaian pembagi tegangan, kemudian silahkan ukur tegangan outputnya:
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3. Uji coba SENSOR LDR
PENGUKURAN MENGGUNAKAN MULTIMETER
	NO
	Berikan Cahaya menggunakan senter HP dengan jarak:
	Tegangan LDR terukur (gunakan Multimeter)

	1
	100 cm
	… volt

	2
	80 cm
	… volt

	3
	60 cm
	… volt

	4
	40 cm
	… volt

	5
	10 cm
	… volt



4. UJI COBA POTENSIO METER
PENGUKURAN MENGGUNAKAN MULTIMETER
	NO
	Putar potensio meter pada posisi:
	Tegangan LDR terukur (gunakan Multimeter)

	1
	0 derajat
	… volt

	2
	90 derajat
	… volt

	3
	180 derajat
	… volt



Silahkan gunakan rumus adc untuk melakukan perhitungan konversi bit data pada sensor LDR dan Potensio meter. 


Keterangan Rumus

𝑽𝐢𝐧𝐩𝐮𝐭 	: Tegangan analog yang masuk (dalam Volt atau mV).
𝑽𝐫𝐞𝐟 		: Tegangan referensi maksimal yang digunakan oleh ADC.
N		: Jumlah bit resolusi ADC (misalnya 8-bit, 10-bit, atau 12-bit).
𝟐𝒏		: Jumlah total nilai diskrit (cth: 10-bit berarti 2¹⁰ = 1024, 8-bit berarti 2⁸ = 256).

5. Uji coba SENSOR LDR
PENGUKURAN MENGGUNAKAN RUMUS
	NO
	Berikan Cahaya menggunakan senter HP dengan jarak:
	Tegangan LDR terukur (gunakan Multimeter)
	
	Nilai ADC

	1
	100 cm
	… volt
	…
	…

	2
	80 cm
	… volt
	…
	…

	3
	60 cm
	… volt
	…
	…

	4
	40 cm
	… volt
	…
	…

	5
	10 cm
	… volt
	…
	…







6. UJI COBA POTENSIO METER
PENGUKURAN MENGGUNAKAN RUMUS
	NO
	Putar potensio meter pada posisi:
	Tegangan LDR terukur (gunakan Multimeter)
	
	Nilai ADC

	1
	0 derajat
	… volt
	…
	…

	2
	90 derajat
	… volt
	…
	…

	3
	180 derajat
	… volt
	…
	…






Analisa kesesuaian hasil perhitungan dengan pembacaan program pada mikrokontroler.

Analisa pada Sensor LDR
	NO
	Berikan Cahaya menggunakan senter HP dengan jarak:
	Nilai ADC Perhitungan
	Nilai ADC Serial Monitor Mikrokontroler
	selisih
	Tingkat Eror data (%)

	1
	100 cm
	
	
	
	

	2
	80 cm
	
	
	
	

	3
	60 cm
	
	
	
	

	4
	40 cm
	
	
	
	

	5
	10 cm
	
	
	
	




Analisa pada Potensio Meter
	NO
	Putar potensio meter pada posisi:
	Nilai ADC Perhitungan
	Nilai ADC Serial Monitor Mikrokontroler
	selisih
	Tingkat Eror data (%)

	1
	0 derajat
	
	
	
	

	2
	90 derajat
	
	
	
	

	3
	180 derajat
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